				usbux.exe 簡易マニュアル v1.00
								株式会社アイエスエイ

(1) はじめに
    この度は「どこでも警子ちゃん DN-1600シリーズ」をお買い上げいただきまして
    誠にありがとうございます。

(2) インストール方法
    1. 任意の場所にフォルダを作成してください（例：C:\usbux）。
    2. 取得した "usbux.exe" をそのフォルダにコピーします。
    3. コマンドプロンプトなどから "usbux" を直接実行したい場合は、フォルダを Windows の PATH 環境変数に追加してください。

(3) アンインストール方法
    1. 作成したフォルダごと "usbux.exe" を削除してください。
    2. 環境変数にフォルダを追加していた場合は、必要に応じて PATH から削除してください。

(4) 使用方法
     i) Windows10, Windows11では ドライバが自動的にインストールされます。
	DN-1600U に COM ポート番号が割り当てられます。

    ii) 以下のコマンドを実行し、DN-1600U と通信する COM ポート番号を指定します。
        （usbux.ini ファイルが作成されます）

        (例: USB ドライバにより COM3 に割り当てられている場合)
        usbux.exe SCOM 3

(5) 補足
    i) コマンドパラメータを指定しないで実行すると、簡単な説明が表示されます。

   ii) -c オプションで COM ポート番号を直接指定することもできます。

	(例: 2 台の DN-1600U が COM3 と COM4 に割り当てられており、
	     それぞれ赤点灯させる場合)
	usbux.exe -c 3 ACOP 1000
	usbux.exe -c 4 ACOP 1000


以上
